**Планируемый перечень работ по ремонту автомобильных дорог в населенных пунктах сельского поселения Девицкий сельсовет на 2022 год при поступлении денежных средств от акцизов**

Утверждён решением Совета депутатов

сельского поселения Девицкий сельсовет

25.02.2022 г. № 24/58

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | | **Наименование автомобильной дороги** | **Характеристики автомобильной дороги** | | | **Вид ремонта автомобильной дороги** (ремонт покрытия с добавлением нового материала, устройство оснований) | | **Дата проведения работ** |
| **Протяженность (м)** | **Ширина (м)** | **Вид покрытия** |
| **РЕМОНТ ДОРОГ** | | | | | | | | | |
|  | **с.Девица** | | | | | | | | |
| 1 | | | ул.Революционная (от ул.Советская до д.№ 13 ул.Революционная) | 500 | 3 | щебень шлаковый металлургический | | Исправление профиля оснований щебня шлакового металлургического с добавлением нового материала. Розлив вяжущих материалов. Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа А,Б,В, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | II квартал |
| 2 | | | ул.Кубанская (от д.№ 8 до д. № 28) | 500 | 3 | II квартал |
| 3 | | | ул.Лесная (от пересечения ул.Советская до д.№ 4 ул.Лесная) | 150 | 3 | II квартал |
|  | | **с.Новоуглянка** | | | | | | | |
| 1 | | | ул.Набережная (от пересечения ул.Октябрьская до д. № 16 ул.Набережная) | 500 | 3 | щебень шлаковый металлургический | | Исправление профиля оснований щебня шлакового металлургического с добавлением нового материала. Розлив вяжущих материалов. Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа А,Б,В, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | III квартал |
|  | | | **пос.Левый Берег** | | | | | | |
| 1 | | | ул.Весенняя (от ул.Солнечная до д. № 8 ул.Весенняя) | 250 | 3 | щебень шлаковый металлургический | | Исправление профиля оснований щебня шлакового металлургического с добавлением нового материала. Розлив вяжущих материалов. Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа А,Б,В, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | III квартал |
| **СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ** | | | | | | | | | |
|  | | **с. Девица** | | | | | | | |
| 1 | | | Дороги сельского поселения |  | 3 |  | | Окос | II- III квартал |
| 2 | | | ул.Школьная | 2300 | 5 | Асфальт | | Ямочный ремонт асфальтового покрытия | II квартал |
|  | | | **с.Новоуглянка** | | | | | | |
| 1 | | | Дороги сельского поселения |  | 3 |  | | Окос | II- III квартал |
| 2 | | | ул. Мира | 1800 | 5 | Асфальт | | Ямочный ремонт асфальтового покрытия | II квартал |
|  | | | **п. Учхоз** |  |  |  | |  |  |
| 1 | | | Дороги сельского поселения |  | 3 |  | | Окос | III квартал |
| 2 | | | ул. Садовая | 1150 | 5 | Асфальт | | Ямочный ремонт асфальтового покрытия | II квартал |
| 3 | | | ул. Заречная | 450 | 5 | Асфальт | | Ямочный ремонт асфальтового покрытия | II квартал |